**Załącznik Nr 2**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail) |

**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne** **przekładni napędowej** | **Parametry oferowanej** **przez Wykonawcę****przekładni napędowej \*** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przekładnia napędowa tylnego walca jezdnego do kompaktora TANA, model G360, nr seryjny maszyny 060845, rok produkcji maszyny 2006. |  |
| 2. | Fabrycznie nowa, bez przebiegu |  |
| 3. | Marka przekładni: Rexroth |  |
| 4. | Typ przekładni: GFT 110 T3 1316 lub inny będący odpowiednikiem wskazanym przez producenta, firmę Rexroth, |  |
| 5. | Pozostałe parametry techniczne przekładni zgodne z tabliczką znamionową starej przekładni:C:\Users\Karol\Desktop\tabliczka przekładni tył.jpg |  |

**\***W kolumnie nr 3 należy wpisać parametry oferowanej przekładni napędowej.

 W przypadku jeżeli oferowana przekładnia posiada takie same parametry jak wskazane

 w kolumnie nr 2 – Wykonawca może użyć słowa „TAK”