**Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY/ÓW  .............................................................  .............................................................  .............................................................  Tel. .....................................................  Adres e-mail ……………………………………….  Adres ePUAP ……………………………………….  (w przypadku składania oferty wspólnej  należy wymienić wszystkich wykonawców) | **O F E R T A** |

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

62-510 Konin - ul. Sulańska 13

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na:

**„Dostawę mobilnego rozdrabniacza wysokoobrotowego**

**do odpadów zielonych na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o. w Koninie”**

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2020/S 100-239687 z dnia 25-05-2020 r.oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl> i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. **OFERUJEMY** wykonanie zamówienia za cenę:

………............. zł (netto) + .…................... zł (podatek VAT) = ……................zł (brutto)

słownie: ...........................................................................złotych (brutto).

1. **UDZIELAMY** gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - **24 miesiące lub przebieg 2000 mth** (w zależności co minie szybciej)
2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** dowykonania przedmiotu zamówienia w terminie: **4 miesiące od dnia podpisania umowy**.
3. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.
4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania. Akceptujemy określone w SIWZ warunki komunikacji elektronicznej i zasady składania oferty wraz z JEDZ w postaci elektronicznej.
5. **OŚWIADCZAMY, że** oferta nie zawiera/zawiera**\*** informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

……………………………….…........................................................................................

***Uwaga:*** *W przypadku wykazania, iż oferta zawiera zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uzasadnienie powodów wprowadzenia takiego zastrzeżenia (cz. VI pkt 18.11 – 18.13 SIWZ)*

1. **ZAPOZNALIŚMY SIĘ** z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
2. **UWAŻAMY SIĘ** związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. **WADIUM** o wartości ........................................wnieśliśmy w dniu ..............................w formie przewidzianej ustawą.
4. **WSKAZUJEMY,** żenasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej   
   w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie:

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - numer………………………………..

odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców zagranicznych)

nie dotyczy

(właściwe zaznaczyć)

1. **PRZEWIDUJEMY / NIE PRZEWIDUJEMY\*** powierzenie/a podwykonawcom wykonania części zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy**  **(jeśli jest znana Wykonawcy)** | **Nazwa części zamówienia**  **powierzonej podwykonawcy** |
|  |  |  |

**Uwaga!** *W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na zdolnościach innego podmiotu, powinien wykazać realne uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z Częścią IV pkt. 6.3. – 6.9. SIWZ.*

*(W przypadku braku skreślenia odpowiedniej opcji/wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami).*

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i **zobowiązujemy się**,  
   w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w sposób oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w** przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę(dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna).
3. **Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem?**

Tak (właściwe zaznaczyć) Nie

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1. **Średnie przedsiębiorstwo:**
2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
3. jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
4. **Małe przedsiębiorstwo:**
5. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
6. jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia).*

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu).

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1. Ofertę niniejszą składamy na ................................. kolejno ponumerowanych   
   i podpisanych stronach.

**\***niewłaściwe skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 str. 1)

**Załącznik nr 2**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**

**oferowanego mobilnego rozdrabniacza wysokoobrotowego**

**na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne i wyposażenie rozdrabniacza | **Parametry techniczne i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę rozdrabniacza\*** |
| 1 | 2 | **3** |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** | |
| 1. | Mobilny rozdrabniacz wysokoobrotowy na podwoziu kołowym do odpadów zielonych z napędem układu roboczego silnikiem spalinowym DIESEL. | …………………………………………………… (wskazać model i typ) |
| 2. | Model i typ oferowanej maszyny nie jest prototypem i został wyprodukowany w co najmniej 10 egzemplarzach. |  |
| 3. | Rozdrabniacz przystosowany do rozdrabniania i przygotowywania odpadów zielonych ze zbiórki selektywnej do procesu kompostowania. |  |
| 4. | Maszyna fabrycznie nowa z przebiegiem 0 mth lub niewielkim wynikającym z technologii produkcji i przygotowania maszyny do sprzedaży. |  |
| 5. | Rok produkcji maszyny: 2019 lub 2020 | ……………… (pisać rok produkcji) |
| 6. | Parametry techniczne:   * rozdrabniacz wysokoobrotowy, prędkość wału tnącego minimum 800 obr/min, * wysokość sypania pryzmy minimum 4000 mm, * średnica wału tnącego minimum 1000 mm, * szerokość wału tnącego minimum 1700mm |  |
| 7. | Obroty silnika spalinowego wymagane do uzyskania optymalnej wydajności maszyny: nie wyższe niż 2000 obr/min. |  |
| 8. | Maszyna na podwoziu kołowym, liczba osi: minimum 2 szt. z zawieszeniem na resorach parabolicznych. |  |
| 9. | Układ jezdny z funkcją napędu roboczego (tzw. funkcja pełzania) pozwalającego na samoczynne przesuwanie się maszyny w celu usypywania pryzm. |  |
| 10. | System automatycznego wykrywania awarii układu roboczego, zabezpieczający przed dalszą pracą maszyny uszkodzonej. |  |
| 11. | System automatycznego zatrzymywania lub zwalniania lub tzw. rewers podajnika w zasypie w przypadku przydławienia maszyny na wale tnącym. |  |
| 12. | Zabezpieczenie napędu wału tnącego na wypadek nagłego zablokowania wału tnącego. |  |
| 13. | Wał tnący z możliwością zastosowania różnego rodzaju noży (bijaków) w zależności od rodzaju rozdrabnianych odpadów. |  |
| 14. | Maszyna na podwoziu z homologacją drogową umożliwiającą rejestracje maszyny w celu poruszania się po drogach publicznych. |  |
| 15. | Komora robocza (rozdrabniająca) maszyny z funkcją hydraulicznego wysuwania kosza rozdrabniającego. Przezbrojenie maszyny, w kosz rozdrabniający o innym wymiarze oczek, możliwe w maksymalnie 30 minut. |  |
| 16. | Bijaki tnące montowane do elementów wahliwych za pomocą połączeń śrubowych. |  |
| 17. | Kosz rozdrabniający składający się z ramy oraz wkładu klasyfikacyjnego. Wkład klasyfikacyjny montowany do ramy kosza za pomocą połączeń śrubowych. |  |
| 18. | Możliwość regulacji prędkości wału wprowadzającego materiał do komory tnącej niezależna z regulacją prędkości taśmy w koszu zasypowym. |  |
| **II.** | **SILNIK** | |
| 1. | Fabrycznie nowy, bez przebiegu (lub z przebiegiem wynikającym z technologii produkcji maszyny i przygotowania jej do sprzedaży), wysokoprężny, sześciocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa. |  |
| 2. | Silnik chłodzony cieczą. |  |
| 3. | Maksymalna moc silnika: nie mniej niż 390 kW wg ISO 14396. |  |
| 4. | Maszyna z zabezpieczeniem awaryjnym chroniącym przed przegrzaniem silnika. |  |
| 5. | Chłodnica silnika z układem automatycznego samooczyszczania. |  |
| 6. | Silnik zabudowany w komorze umieszczonej w odległości co najmniej 3500 mm od osi wału rozdrabniającego w celu zabezpieczenia jednostki napędowej przed nadmiernym zapyleniem oraz ryzykiem pożaru. |  |
| **III.** | **UKŁAD ELEKTRYCZNY** | |
| 1. | Napięcie układu roboczego maszyny 12V lub 24V. |  |
| 2. | Instalacja oświetlenia drogowego 12V. |  |
| 3. | Reflektory doświetlania stref roboczych. |  |
| **IV.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | |
| 1. | Zaczep z oczkiem DIN z możliwością ciągnięcia maszyny przez holownik z zaczepem na wysokości 750 mm mierzonych od podłoża do środka wysokości zaczepu w holowniku. |  |
| 2. | Automatyczny układ centralnego smarowania najważniejszych oraz trudnodostępnych punktów smarnych maszyny. |  |
| 3. | Oświetlenie drogowe tylne z możliwością szybkiego demontażu do celów zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie pracy rozdrabniaczem. |  |
| 4. | Przednia stopa podporowa z kołami (kołem), wysuwana hydraulicznie z dodatkowym mechanizmem umożliwiającym awaryjne ręczne podniesienie stopy. |  |
| 5. | Bezprzewodowy, wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania rozdrabniaczem, z funkcją uruchamiania jazdy roboczej (funkcji pełzania) do przodu i do tyłu oraz wyłącznikiem bezpieczeństwa maszyny. Ponadto pilot musi zapewniać możliwość sterowania podstawowymi funkcjami maszyny umożliwiającymi normalną pracę rozdrabniacza. W przypadku zerwania łączności pilota z rozdrabniaczem, maszyna nie wyłącza silnika spalinowego i po ponownym nawiązaniu kontaktu radiowego pilot – rozdrabniacz, maszyna może zostać wprowadzona w tryb normalnej pracy z funkcji pilota. |  |
| 6. | 3 szt. wkładów klasyfikujących do koszy rozdrabniających ze stali trudnościeralnej z oczkami 100 mm, 150 mm i specjalnym dedykowanym do rozdrabniania „odpadów zielonych”. |  |

***\*****W kolumnie nr 3 należy wpisać parametry oferowanego rozdrabniacza.*

*W przypadku jeżeli oferowana maszyna posiada takie same parametry jak wskazane w kolumnie nr 2 – Wykonawca może użyć słowa „TAK”*

**Załącznik nr 4**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**Informacja o Wykonawcach**

**wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* na:**

**„Dostawę mobilnego rozdrabniacza wysokoobrotowego**

**do odpadów zielonych na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o. w Koninie”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania | Adres | Telefon /  e-mail |
| (................................) | (...........................) | (...................) | (.........) |
| (...............................) | (...........................) | (..................) | (.........) |
| (.................................) | (...........................) | (.................) | (.........) |

\*należy wymienić wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

W załączeniu: **pełnomocnictwo** udzielone osobom upoważnionym do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną

**Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej.**